山西中储粮粮油质监中心

水分测定记录

${s\_table\_version}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | ${s\_riqi} | 室温（℃） | | ${s\_shiwen} | 相对湿度  （%） | ${s\_xiangduishidu} | | 地点 | 热处理室 |
| 样品编号 | | ${sampleNum} | | | 样品名称 | ${sort} | | | |
| 检测方法 | | ${s\_jiancefangfa} | | | | | | | |
| 仪器设备 | 名 称 | ${s\_yiqishebei\_mingcheng\_1} | ${s\_yiqishebei\_mingcheng\_2} | |  | |  | | |
| 编 号 | ${s\_yiqishebei\_bianhao\_1} | ${s\_yiqishebei\_bianhao\_2} | |  | |  | | |
| 器皿编号 | | ${qimin\_bianhao\_1} | | | ${qimin\_bianhao\_2} | | | | |
| 烘 前  器皿质量Wo（g） | | ${hongqianqiminzhiliang\_1} | | | ${hongqianqiminzhiliang\_2} | | | | |
| ${hongqianqiminzhiliang\_3} | | | ${hongqianqiminzhiliang\_4} | | | | |
| 试样质量W1（g） | | ${shiyangzhiliang\_1} | | | ${shiyangzhiliang\_2} | | | | |
| 恒重器皿及试样（ ）℃  （ ）恒重后质量W2（g） | | ${hengzhongqiminjishiyang\_hengzhonghouzhiliang\_1} | | | ${hengzhongqiminjishiyang\_hengzhonghouzhiliang\_2} | | | | |
| ${hengzhongqiminjishiyang\_hengzhonghouzhiliang\_3} | | | ${hengzhongqiminjishiyang\_hengzhonghouzhiliang\_4} | | | | |
| 计算公式 | | （W1＋W0－W2）  ×100  W＝  W1 | | | | | | | |
| 水分含量（%） | | ${shuifenhanliang\_1} | | | ${shuifenhanliang\_2} | | | | |
| 平均值（%） | | ${pingjunzhi\_1} | | | ${pingjunzhi\_2} | | | | |
| ${pingxingcha\_xiangduicha} | | ${pingxingcha\_xiangduicha\_zhi} | | | | | | | |
| 备 注 | | ${beizhu} | | | | | | | |
| 检测 ${jiance} | | 校核 ${jiaohe} | | | | | | | |