山西中储粮粮油质监中心

面筋吸水量测定记录

${m\_table\_version}

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | ${m\_riqi} | 室温（℃） | ${m\_shiwen} | 相对湿度  （%） | ${m\_xiangduishidu} | 地点 | 小麦品质分析室 |
| 样品编号 | | ${sampleNum} | | 样品名称 | ${sort} | | |
| 检测方法 | | ${jiancefangfa} | | | | | |
| 仪器设备 | 名 称 | ${m\_yiqishebei\_mingcheng\_1} | ${m\_yiqishebei\_mingcheng\_2} | ${m\_yiqishebei\_mingcheng\_3} | |  | |
| 编 号 | ${m\_yiqishebei\_bianhao\_1} | ${m\_yiqishebei\_bianhao\_2} | ${m\_yiqishebei\_bianhao\_3} | |  | |
| 检测编号 | | 1 | | 2 | | | |
| 试样质量m（g） | | ${shiyangzhiliang\_1} | | ${shiyangzhiliang\_2} | | | |
| 湿面筋质量m1（g） | | ${shimianjinzhiliang\_1} | | ${shimianjinzhiliang\_2} | | | |
| 干面筋质量m2（g） | | ${ganmianjinzhiliang\_1} | | ${ganmianjinzhiliang\_2} | | | |
| 面筋吸水量M（%） | | ${mianjinxishuiliang\_1} | | ${mianjinxishuiliang\_2} | | | |
| 计算公式 | | M＝ ×100  m1－m2  m2 | | | | | |
| 平均值 | | ${pingjunzhiganmianjinzhiliang} | | | | | |
| 备 注 | | ${beizhu} | | | | | |
| 检测 ${jiance} | | 校核 ${jiaohe} | | | | | |